中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心

岳阳路320园区生命实验楼A座13楼部分办公室、实验室改造项目工作量清单

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |
|  | 拆除600\*600轻钢龙骨石膏板吊顶 |
|  | 拆除600\*600轻钢龙骨铝扣板吊顶 |
|  | 拆除原有日光灯及格栅灯 |
|  | 拆除 P V C地板 |
|  | 拆除复合地板及踢脚线 |
|  | 原有一砖墙门洞放大（垃圾装袋运至室外指定地点） |
|  | 拆除原有套装门及门套 |
|  | 50夹心彩钢板隔墙 |
|  | 50夹心彩钢板吊顶 |
|  | 原有门洞放大后3面砂浆粉刷 |
|  | 实木烤漆套装门（含五金） |
|  | 实木烤漆门套 |
|  | 铜片接地网 |
|  | 浇筑自流平地坪及打磨 |
|  | 铺贴铜片接地网 |
|  | 铺贴PVC片材地板 |
|  | 铺贴实木多层复合地板 |
|  | 安装实木烤漆踢脚线 |
|  | 铝合金移窗 |
|  | 外框铝合金钢化透明玻璃隔断 |
|  | 无框钢化透明玻璃门 |
|  | 钢质门 |
|  | 50型轻钢龙骨600\*600石膏板吊顶 |
|  | 更换600\*600石膏板 |
|  | 更换600\*600铝扣板 |
|  | BVC50管 |
|  | BVC50弯头 |
|  | BVC50直接 |
|  | BVC50三通 |
|  | BVC胶水 |
|  | PPR25水管 |
|  | PPR25三通 |
|  | PPR25外丝弯头 |
|  | PPR25内丝弯头 |
|  | PPR25正弯头 |
|  | 5\*6mm2电缆线 |
|  | 3\*25mm2电缆线 |
|  | BV4mm2 |
|  | BV2.5mm2 |
|  | 20电线管 |
|  | 86型线盒及过路盒 |
|  | 6类网络线 |
|  | 网络面板 |
|  | 电话面板 |
|  | 10A面板 |
|  | 16A面板 |
|  | 开关面板 |
|  | 380V电箱 |
|  | 原有空调开关面板及灯开关面板移位 |
|  | LED双管洁净灯 |
|  | 600\*600 LED平板灯 |
|  | 墙面柱子涂料翻新 |
|  | 墙面钻孔（60以下） |
|  | 垃圾外运 |